2015/02/22 22:14:08	seren◆Irq7AFcfv2	ivl	［名詞］電話 \ ［動詞］yulについてaに電話する、電話する \ ［レベル］２ \ rt:arkalis hestia;lumim。発明者が、余っていた短めの好きな語形を選んで命名した。受話器を置くときのかぽっという音から来ているという説もある。 \ 古:kumuluteslanが長いので別語から何らかの頭字語にしたものがkapだったが、それが何だかは誰も覚えていない。古アルカではkumuluteslan（テスランによって言う）だが、長いのでkumteだった。kumteよりもkapの方が複合語中では使われた。 \ *:*: \ ［語法］ \ ・格組 \ 「yulに電話する」ではない。典型的なミス。 \  \ ・音 \ 呼出音：apopo。プルルル \ 切れた時などの音：tuut。ツーツー \ 受話器を取り置きする音：ktak。ガチャ \  \ ・出るとき \ tu et miir antisse.（こちらはミールです）のように、tuを使う。 \ ［文化］ \ arkalis hestia \ もしもしに当たるのはtixante?。相手はそれに対して自分の名を名乗る。an etではなくtu etで始める。 \ 電話はアンセの一機能として実装されている。音声チャット、映像＆音声チャットが可能。アンセは個人使用が前提なので、単体としての電話機は企業内に残っている。 \ 電話番号はアンセのＩＤ番号に等しい。電話番号は世界共通である。つまり世界に同じ電話番号を持つ人間はいない。電話番号はアンセに登録された個人を表わす番号と同じである。端末を変えても生涯変わることはない。そのため、犯罪に使われることがないよう、番号はアンセと同じく暗号化されている。 \ 人に電話番号を教えるときはアンセをケータイのリーダ部分に当てて読み込ませる。テレビや雑誌などで会社等の電話番号を伝える場合、日本のように何番と番号を言うことはない。画面や紙面に小さい模様のような物が表われるのでそれをケータイのカメラで写すと番号が登録される。 \ 尚、企業用の番号は個人用とは異なる体系である。といっても使用する国民にとっては何ら違いを感じ得ない。 \ Ｍタイムを採用しているため、人といるときは電話に出ない。ただし緊急時のみ断って出る。電車やバスなどの中で話すことは許されるが、ふつうの会話同様、大きな声を立ててはいけない。 \ 【用例】 \ ar kap a ～に電話をかける \ is kap a{i} ～との電話を切る \ kap tu a そのことについて～に電話をかける \ yuta kap iten{*e} ～からの電話に出る \ yuki{sek} kap iten{*e} ～からの電話を無視する、拒否する、電話に出ない \ kap lunak. 電話がかかってきた。 \ kap em is. 電話が切れる。電波などの具合が悪くて自然と切れること。 \ vina kap 電話を切る、電話が切れる。電話をかけてもいつまでも相手が出ないと切ってしまうが、そのときの切るがvina（諦める）に当たる。 \ yuta kap fo ktak 電話にガチャっと出る。受話器があるころの擬音。 \ non kapat a la tat durne sa mok. 毎晩、私は寝る前に彼に電話をしていた。 \ xe kapat al an im an mi atu. 私が居ない間に誰かから電話があった。		kap	kap
